2022 영상정보처리기기(CCTV) 운영 계획

시흥은행초등학교

1	운영의 목적

교내에서 발생하는 각종 폭력 및 안전사고 방지 목적으로 학교 내 CCTV 설치 추진

2	설치 및 운영 방침

가. 카메라 설치 현황

시흥은행초등학교에서는 각종 폭력 및 안전사고 방지와 시설물 관리를 위하여 CCTV 29대를 설치․운영 중에 있으며, 촬영범위 및 운영책임자 연락처는 아래와 같음

□ CCTV 총괄책임자: 개인정보보호책임자(교장)

□ CCTV 운영관리자: 개인정보(교감)/시설관리(행정실장)

□ 시흥은행 CCTV 설치·운영 현황 및 제품 정보

- 주출입로: 2대(연번 2,7)

- 실외: 22대(본관 14대, 체육관 8대)

- 실내: 5대 (본관복도 연번 13,14,29 /승강기 연번 27,28 )

													2022.03.01
연번	구분	설치년도	촬영장소					설치 업체	카메라 현황
			구분	설치 위치	카메라사진	촬영범위	촬영화면		제조사	모델명	금액 (단위:원)	화소수	주요기능
1	카메라	16.09.07	외부	급식실 앞 정문주차장 (급식실 창문위)		급식실 앞 정문주차장		(주) ADT 캡스	(주) ADT 캡스	HIC-BM2IS-W	105,000	210만화소	N/W IR Bullet Camera HD IP CCTV 실외용 슬림카메라 원격제어 적외선촬영가능
2	카메라	16.09.07	외부	정문		주출입로(정문)		(주) ADT 캡스	(주) ADT 캡스	HIC-BM2IS-W	105,000	210만화소	N/W IR Bullet Camera HD IP CCTV 실외용 슬림카메라 원격제어 적외선촬영가능
3	카메라	16.09.07	외부	정문주차장 (숙직실 뒤편)		정문주차장		(주) ADT 캡스	(주) ADT 캡스	HIC-BM2IS-W	105,000	210만화소	N/W IR Bullet Camera HD IP CCTV 실외용 슬림카메라 원격제어 적외선촬영가능
4	카메라	16.09.07	외부	급식실후문 출입구		급식실 옆 주차장		(주) ADT 캡스	(주) ADT 캡스	HIC-BM2IS-W	105,000	210만화소	N/W IR Bullet Camera HD IP CCTV 실외용 슬림카메라 원격제어 적외선촬영가능
연번	구분	설치년도	촬영장소					설치 업체	카메라 현황
			구분	설치 위치	카메라사진	촬영범위	촬영화면		제조사	모델명	금액 (단위:원)	화소수	주요기능
5	카메라	16.09.07	외부	급식실 뒤 주차장		급식실 뒤 주차장		(주) ADT 캡스	(주) ADT 캡스	HIC-BM2IS-W	105,000	210만화소	N/W IR Bullet Camera HD IP CCTV 실외용 슬림카메라 원격제어 적외선촬영가능
6	카메라	16.09.07	외부	과학실 교사출입구		정문방향 통행로 (과학실앞 부분)		(주) ADT 캡스	(주) ADT 캡스	HIC-BM2IS-W	105,000	210만화소	N/W IR Bullet Camera HD IP CCTV 실외용 슬림카메라 원격제어 적외선촬영가능
7	카메라	16.09.07	외부	후문 (배움터지킴이실)		주출입로(후문)		(주) ADT 캡스	(주) ADT 캡스	HIC-BM2IS-W	105,000	210만화소	N/W IR Bullet Camera HD IP CCTV 실외용 슬림카메라 원격제어 적외선촬영가능
8	카메라	16.09.07	외부	농구장 (농구장쪽 교사출입구)		농구장		(주) ADT 캡스	(주) ADT 캡스	HIC-BM2IS-W	105,000	210만화소	N/W IR Bullet Camera HD IP CCTV 실외용 슬림카메라 원격제어 적외선촬영가능
9	카메라	16.09.07	외부	야외교실		야외교실		(주) ADT 캡스	(주) ADT 캡스	HIC-BM2IS-W	105,000	210만화소	N/W IR Bullet Camera HD IP CCTV 실외용 슬림카메라 원격제어 적외선촬영가능
10	카메라	16.09.07	외부	후문주차장		후문주차장 및 창고		(주) ADT 캡스	(주) ADT 캡스	HIC-BM2IS-W	105,000	210만화소	N/W IR Bullet Camera HD IP CCTV 실외용 슬림카메라 원격제어 적외선촬영가능
11	카메라	16.09.07	외부	중앙현관		중앙현관		(주) ADT 캡스	(주) ADT 캡스	HIC-BM2IS-W	105,000	210만화소	N/W IR Bullet Camera HD IP CCTV 실외용 슬림카메라 원격제어 적외선촬영가능
12	카메라	16.09.07	외부	학부모상주실앞		상주실앞 통행로		(주) ADT 캡스	(주) ADT 캡스	HIC-BM2IS-W	105,000	210만화소	N/W IR Bullet Camera HD IP CCTV 실외용 슬림카메라 원격제어 적외선촬영가능
13	카메라	2021년도	내부	유치원 입구 (내부)		유치원 출입구		(주)ADT 캡스	(주) ADT 캡스	AHC-DM21-W	150,000	200만화소	Full HD실내용카메라 AHC-DM21-W 원격제어 적외선촬영가능
14	카메라 (실내)	2021년도	내부	1층 현관 (숙직실앞)		1층 중앙현관		(주)ADT 캡스	(주) ADT 캡스	무상설치	무상설치	200만화소	Full HD실내용카메라 AHC-DM21-W 원격제어 적외선촬영가능
15	카메라	18.08.24	외부	급식실후문 모서리		급식실뒤쪽 통행로		(주) ADT 캡스	(주) ADT 캡스	HIC-BM2IS-W	120,000	210만화소	N/W IR Bullet Camera HD IP CCTV 실외용 슬림카메라 원격제어 적외선촬영가능
연번	구분	설치년도	촬영장소					설치 업체	카메라 현황
			구분	설치 위치	카메라사진	촬영범위	촬영화면		제조사	모델명	금액 (단위:원)	화소수	주요기능
16	카메라	18.08.24	외부	급식실후문 모서리		급식실창고 앞		(주) ADT 캡스	(주) ADT 캡스	HIC-BM2IS-W	120,000	210만화소	N/W IR Bullet Camera HD IP CCTV 실외용 슬림카메라 원격제어 적외선촬영가능
17	카메라	18.08.24	외부	구령대		운동장 (구령대 앞)		(주) ADT 캡스	(주) ADT 캡스	HIC-BM2IS-W	120,000	210만화소	N/W IR Bullet Camera HD IP CCTV 실외용 슬림카메라 원격제어 적외선촬영가능
18	카메라	18.08.24	외부	구령대		운동장 (체육관축구골대 방향)		(주) ADT 캡스	(주) ADT 캡스	HIC-BM2IS-W	120,000	210만화소	N/W IR Bullet Camera HD IP CCTV 실외용 슬림카메라 원격제어 적외선촬영가능
19	카메라	20.11.16	외부	체육관		체육관 주차장 (운동장쪽)		(주) ADT 캡스	(주) ADT 캡스	IPC-BM2AP-G	140,000	210만화소	Full HD IP 실외용카메라 IPC-BM2AP-G 실외용 슬림카메라 원격제어 적외선촬영가능
20	카메라	20.11.16	외부	체육관		체육관 주차장 (외부계단쪽)		(주) ADT 캡스	(주) ADT 캡스	IPC-BM2AP-G	140,000	210만화소	Full HD IP 실외용카메라 IPC-BM2AP-G 실외용 슬림카메라 원격제어 적외선촬영가능
21	카메라	20.11.16	외부	체육관		체육관 주차장 (물탱크실쪽)		(주) ADT 캡스	(주) ADT 캡스	IPC-BM2AP-G	140,000	210만화소	Full HD IP 실외용카메라 IPC-BM2AP-G 실외용 슬림카메라 원격제어 적외선촬영가능
22	카메라	20.11.16	외부	체육관		체육관 출입구		(주) ADT 캡스	(주) ADT 캡스	IPC-BM2AP-G	140,000	210만화소	Full HD IP 실외용카메라 IPC-BM2AP-G 실외용 슬림카메라 원격제어 적외선촬영가능
23	카메라	20.11.16	외부	체육관		체육관 외벽 (음수대 계단쪽)		(주) ADT 캡스	(주) ADT 캡스	IPC-BM2AP-G	140,000	210만화소	Full HD IP 실외용카메라 IPC-BM2AP-G 실외용 슬림카메라 원격제어 적외선촬영가능
24	카메라	20.11.16	외부	체육관		체육관 외벽 (정문울타리쪽)		(주) ADT 캡스	(주) ADT 캡스	IPC-BM2AP-G	140,000	210만화소	Full HD IP 실외용카메라 IPC-BM2AP-G 실외용 슬림카메라 원격제어 적외선촬영가능
25	카메라	20.11.16	외부	체육관		체육관 외벽 (비상계단쪽)		(주) ADT 캡스	(주) ADT 캡스	IPC-BM2AP-G	140,000	210만화소	Full HD IP 실외용카메라 IPC-BM2AP-G 실외용 슬림카메라 원격제어 적외선촬영가능
연번	구분	설치년도	촬영장소					설치 업체	카메라 현황
			구분	설치 위치	카메라사진	촬영범위	촬영화면		제조사	모델명	금액 (단위:원)	화소수	주요기능
26	카메라	20.11.16	외부	체육관		체육관 외벽 (주차장입구쪽)		(주) ADT 캡스	(주) ADT 캡스	IPC-BM2AP-G	140,000	210만화소	Full HD IP 실외용카메라 IPC-BM2AP-G 실외용 슬림카메라 원격제어 적외선촬영가능
27	카메라	20.11.16	내부	체육관 승강기내부		본관 승강기내부		(주) ADT 캡스	(주) ADT 캡스	IPC-DM2IH-W	150,000	210만화소	Full HD IP 실내용카메라 IPC-DM2IH-W 원격제어 적외선촬영가능
28	카메라	20.11.16	내부	본관 승강기내부		본관 승강기내부		(주) ADT 캡스	(주) ADT 캡스	IPC-DM2IH-W	150,000	210만화소	Full HD IP 실내용카메라 IPC-DM2IH-W 원격제어 적외선촬영가능
29	카메라 (실내)	2021년도	내부	1층 계단 (교직원신발장위)		1층 중앙계단 입구		(주)ADT 캡스	(주)ADT 캡스	AHC-DM21-W	150,000	200만화소	Full HD실내용카메라 AHC-DM21-W 원격제어 적외선촬영가능
*	녹화기	16.09.07		숙직실				(주) ADT 캡스	(주) ADT 캡스	NVR-16M2P	800,000	16채널	CCTV녹화기
*	녹화기	2021년도		숙직실				(주) ADT 캡스	(주) ADT 캡스	HVR-16M2S		16채널	CCTV녹화기
*	모니터	2015년도		숙직실				(주) ADT 캡스	삼성전자	LH40HDB			CCTV전용모니터 40인치, LED
*	모니터	16.09.07		숙직실				(주) ADT 캡스	삼성전자	S24E650			CCTV전용모니터 24인치, LED
*	안내판	CCTV설치안내문		표준양식(3) -주출입구(정문) -주출입구(후문) -교사(중앙현관) 간이양식(9) -그외모두									*3곳(표준양식 안내문) *9곳(간이양식 안내문)
		카메라		실외24대 + 실내5대 = 총29대
		녹화기		2대
		모니터		2대
		안내판		12개

나. 설치 정보 안내

CCTV가 설치된 장소에는 설치 현황 및 화상정보 수집에 대해 인지할 수 있도록 아래와 같은 안내판을 설치함.

구분	CCTV 운영부서	CCTV 운영담당자	연락처	이메일
개인정보	교무실	장성준	070-7097-0204	gingkoes@korea.kr
설치관리	행정실	안보현	070-7097-0205	gingkoes@korea.kr

※ 시흥은행초등학교가 보유하고 있는 개인화상정보파일은 개인정보파일에 준하여 관리함

다. CCTV 운영방법

1) CCTV 운영총괄부서: 교무실/행정실

CCTV 시설의 설치 및 유지보수 및 화상정보 관련 정보 청구 열람 민원 접수: 행정실

2) CCTV 운영책임관: 교감/행정실장

3) CCTV 촬영시간: 24시간

4) 화상정보 보유기간: 화상정보 수집 후 30일 이내

5) 화상정보 보관․관리․삭제방법: 화상정보는 본관동 1층 당직실에 설치된 디지털녹화기(DVR)서버의 메모리에서 저장․보관되며, 컴퓨터에 비밀번호를 설정하여 책임관 및 담당자 이외에는 저장된 화상정보를 볼 수 없도록 보안에 철저를 기하며, 30일이 경과되면 하드디스크에서 완전 삭제 처리

3	취급 주의 사항

가. CCTV에 의하여 화상정보를 수집하는 경우에는 그 설치목적을 넘어 카메라를 임의로 조작하거나 다른 곳을 비추지 않는다.

나. CCTV에 의하여 화상정보를 수집하는 경우에는 그 설치목적과 관계없는 화상정보를 수집하기 위하여 회전 및 확대(zoom-in) 기능을 사용하지 않는다.

다. CCTV에 의하여 화상정보를 수집하는 경우에는 녹음기능 사용하지 않는다. 다만, ｢통신비밀보호법｣을 준수하여 적법한 절차에 따라 이루어지는 감청에 대하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 때에는 가능하다.

라. 정보주체의 화상정보는 CCTV의 설치목적 외의 용도로 활용되거나 접근권한을 부여받은 자 이외의 타인에게 열람․제공하지 않는다. 다만, 다음의 경우에는 가능하다.

1) 정보주체의 동의가 있는 경우

2) 정보주체에게 열람･제공되는 경우

3) 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우

4) 신문･방송을 통한 언론보도의 목적을 위하여 필요한 때로서 특정개인을 알아볼

수 없는 형태로 제공하는 경우

5) 정보주체의 권익이 침해될 수 있는 위험이 명백하고 현존하는 때로서 정보주체의 동의를 얻지 못할 급박한 사유가 존재하는 경우

6) 범죄의 수사와 공소의 제기 및 유지에 필요한 경우

7) 법원의 재판업무수행을 위하여 필요한 경우

마. CCTV에 의하여 전송되는 화상정보가 실제로 열람･재생되는 장소(본관동 1층 당직실)를 출입제한구역으로 지정하고 접근권한이 부여된 자 외의 출입을 엄격히 통제한다.

바. CCTV에 의하여 수집․처리되는 화상정보로의 접근권한을 관리책임자 및 지정된 최소한의 인원으로 제한한다.

사. CCTV의 정상작동 여부를 일정하게 점검하고 해당항목에 대한 기록 자료를 정확히 관리한다.

아. 화상정보에 대한 불법적 접근 및 변조･누출･훼손 등에 대비하여 기술적･관리적 안전조치를 강구한다.

자. 화상정보에 대하여 접근권한을 부여받은 자로 하여금 정보주체의 개인정보보호를 위한 교육을 이수할 수 있도록 교육과정을 마련한다.

4	기타 사항

가. 안내판 설치: 정보주체가 CCTV의 설치현황 및 화상정보의 수집에 대하여 인식할 수 있도록 설치

1) 설치장소: 본교 후문 주차장 앞 및 CCTV 카메라 작동 중인 장소 외부

2) 설치내용

o 후문 주차장 앞

o 건물 외부

CCTV 카메라녹화중	20cm
30cm

나. CCTV 설치․운영에 관한 규정을 홈페이지에 게시하여 공표

다. 시흥은행초등학교 CCTV 배치도(2022.03.01.) - 부록 3 참조

본 건물 〔CCTV는 〕

학교폭력예방 및 시설안전관리 목적으로

영상정보처리기기를 운영하고 있습니다.

설치장소: 본교주차장 및 건물내․외부(총 29개)

촬영범위: 학교건물 및 주차장

촬영시간: 24시간 연속촬영/녹화

관리책임자: 교무실(교감)/행정실(행정실장)

<부록1 열람․삭제 요청서>

화상정보의 존재확인 및 열람․삭제 요청서

신 청 인	소속 직
	성명 주민등록번호
	주소
요청사항	목적
	요청하고자 하는 화상정보의 촬영시기
	요청하고자 하는 화상정보의 촬영장소
기타참고사항

위와 같이 화상정보의 ( 존재확인, 열람, 삭제 )를 신청하오니 허가하여 주시기 바랍니다.

년     월     일

신청인                (인)

시흥은행초등학교장 귀하

----------------------------------------------------------------

화상정보의 존재확인 및 열람․삭제 허가서

허가여부 검토
허가여부
허가근거
입회자	소속 직 성명 (인)
요청자	성명 (인)
열람․삭제 일시	부터 까지
열람․삭제 장소
기타 참고사항

<부록2 화상정보 처리대장>

화상정보 처리대장

<2022.3.1.이후>

연번	제공일시	신청인		요 청 내 용					비고
		기관명	성 명	기간	장소	목적	근거	제공형태

<부록3 시흥은행초등학교 CCTV 배치도>